Void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(13,OUTPUT);

}

Void loop() {

Float sensorValue = analogRead(A0);

// Reads the analog input ranging from 0 to 1023

Serial.println(sensorValue);

If(sensorValue<=400)

{

digitalWrite(13,HIGH);

}

Else

digitalWrite(13,LOW);

}